江山泵阀制造有限公司

| 首页 / 产品展示 / 耐腐蚀玻璃钢泵类 / 新型高效酚醛玻璃钢自吸泵

特点
1、采用连接架式结构
2、高效的自吸性能，保证在最短时间内自吸出液
3、过流部件全部采用FRP和氟橡胶，保证抗腐性能
性能参数表

型号规格 | 流量m3/h | 杨程H | 转速N | 效率N | 自吸时间 | 吸程M | 电机功率
ZS50×40-20 | 12.5 | 20 | 2900 | 48 | 110 | 5 | 3

外型结构图

1、泵头 2、机械密封 3、联接架 4、联轴器 5、电机 6、底座
安装尺寸

型号 | D0 | D1 | D2 | D3 | d0 | d1 | b | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2
ZS50×40-20 | 50 | 40 | 125 | 110 | 18 | 18 | 32 | 899 | 165 | 360 | 420 | 360 | 250 | 320 | 465 | 210 | 350

注意事项
1、启动前，检查联接架油腔油位，油位应在油标中心线上方2MM左右的位置上
2、启动前，点动检查电机转向，使之与转向牌方向相同，严禁反转
3、启动前应在泵体内注入清水或欲抽送的介质，以灌至由进口处溢出为好（约4.7升）
4、启动电机，检查是否有异常，如有请停机检查，等正常后再开机
5、操作人员在泵抽送正常后方可离开现场