江山泵阀制造有限公司

| 首页 / 产品展示 / 化工泵系列 / AFB型不锈钢耐腐蚀泵

AFB、FB系列耐腐蚀离心泵
■　产品概述：
AFB、FB型泵是单级单吸悬臂式耐腐蚀离心泵，本厂吸取各类耐腐泵的特点，采用先进水力模型。外型紧凑美观，高效节能，性能稳定等优点。 该类产品具有性能稳定可靠，密封性能好，外形美观，使用检修方便，泵体、泵盖、叶轮、轴套等过流部分主要零部件均采用ZG1Cr18Ni9T材料制造。

主要用途

AFB、FB型泵适用于化工、石油、治金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品、发电等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质，石油产品及腐蚀性的液体，也可供企业及城市供水、排水之用。

工作条件和性质范围

1、密度范围P=1.0N184 10kg/m3。
2、介质温度在-20度-130度范围之间。
3、流量2-400m3/h。
4、扬程H 10m-105m
5、特殊性、高温、高压及特殊材料请外加说

型号意义

例：50AFB-25-A
50：泵吸入口直径50mm
A：付叶轮动力轴封装置（不带A为机械密封装置FB型）
F：单级单吸悬臂式腐蚀泵
B：泵与输送接触过流部分为1Cr18Ni9T制造
25：泵设计点扬程为25米
A：叶轮等一次切割（B为第二次）

泵的结构特点及性能

FB型泵是单级、单吸悬臂式耐腐蚀离心泵、吸入口为水平方向，排出口为垂直向上。主要由泵体、泵盖、叶轮、付叶轮、轴、轴套、托架、底座等零部件组成，采用前后开门两种结构形式。泵盖位于泵体前面的称为前开门结构。泵盖位泵体后面的称为后开门结构。泵轴伸出端由两个滚动轴承支撑在托架上，抽承采用油脂润滑。
FB型采用机械密封装置，根据需要选用单端或者双端面机械密封，密封腔内通入有一定压力的水冲洗磨擦端面起冷却作用。
AFB型泵是悬臂式单吸、单级耐腐蚀离心泵，外型结构和安装尺寸与FB型泵相同，泵主要由泵体、泵盖、叶轮、付叶轮、轴、密封箱、托架等零部件组成。泵轴伸出端面由两个滚动轴承支撑在托架上，轴承用润滑油润滑。AFB型是将F型的部分结构及密封形式改革而成采用付叶轮动力密封装置，来减压并通过外接冷却水管进行冷却循环。

■　主要性能参数：

型号 | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 效率 % | 汽蚀余量 (NPSH)r m | 配用功率 (比重r13)
m3/h | L/S
25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 35 | 4 | 0.75
25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 4 | 1.5
25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 25 | 4 | 2.2
40FB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 50 | 4 | 2.2
40FB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 45 | 4 | 2.2
40FB-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 40 | 4 | 3
40FB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 35 | 4 | 3
50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 62 | 3.5 | 3
50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 54 | 3.5 | 4
50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 40 | 3.5 | 5.5
65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 63 | 3.5 | 5.5
65FB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60 | 3.5 | 7.5
65FB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 58 | 3.5 | 7.5
80FB-25 | 54.4 | 15 | 16 | 2900 | 70 | 3 | 5.5
80FB-30 | 54.4 | 15 | 25 | 2900 | 68 | 3 | 7.5
80FB-40 | 54.4 | 15 | 40 | 2900 | 66 | 3 | 15
100FB-25 | 100.8 | 28 | 25 | 2900 | 75 | 3 | 15
100FB-40 | 100.8 | 28 | 40 | 2900 | 70 | 3 | 22
100FB-65 | 100.8 | 28 | 64 | 2900 | 65 | 3 | 40
150FB-25 | 190 | 53 | 25 | 2900 | 80 | 2.35 | 22
150FB-40 | 190 | 53 | 40 | 2900 | 75 | 2.35 | 40