江山泵阀制造有限公司

| 首页 / 产品展示 / 排污泵系列 / AS型撕裂式潜水排污泵

AS型撕裂式潜水排污泵
■　产品概述：
AS型系列潜水排污泵采用德国ABS公司先进的技术，特别适用于输送含有坚硬固体、纤维的液体，以及特别脏、粘和滑的液体。所有AS泵均装有经调整好的撕裂机构能将污水中长纤维、袋、带、草、布条等撕裂后排出。因此，在污水中工作不会堵塞运行极为可靠。

■　产品特点：

◆ 采用先进技术，排污能力强，无堵塞，能有效地通过直径φ30-φ80毫米的固体颗粒。
◆ 撕裂机构能够把纤维物质撕裂，切断，然后顺利排放，无需在泵上加滤网。
◆ 设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。
◆ 用最新材料的机械密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上。
◆ 结构紧凑，移动方便，安装简单，可减少工程造价，无需建造泵房。
◆ 能够在全扬程范围内使用，而保证电机不会过载。
◆ 浮球天并可以根据所需的水位变化，自动控制泵的启动与停止，不需专看管。
◆ 双导轨自动安装系统，它给安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。
◆ 配备全自动保护控制箱对产品的漏电、漏水以及过载等进行了有效保护，提高了产品的安全性与可靠性。

■　主要性能参数：

型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW | ? 转速 r/min | 额定电压 v | 配用胶管内径 mm
AS-10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76
AS30-2CB | 42 | 11 | 3.0 | 2850 | 380 | 76
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 127
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 152
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 127
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 14500 | 380 | 152
AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 76
AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 76
AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 76