江山泵阀制造有限公司

| 首页 / 产品展示 / 离心泵系列 / ISG离心泵

■ ISG产品概述

ISG型单级单吸立式离心泵是采用IS型离心泵性能参数和立式泵独特之长并严格按照国际标准ISO2585和最新国家标准JB/T6878.2-9设计成功的高效节能产品，是代替IS型离心泵、DL型多级泵、SG型管道泵等常规泵的理想产品。
流量范围：1.5～1200m3/h，扬程范围8～150m，分基本型、流分型、A、B切割型等200多种规格。根据流量介质和温度不同，设计、制造成同参SLY型热水泵、SLH化工泵、SLY（YG）型和SLHY型化工防爆管道油泵等系列产品。

■ ISG产品用途

◆ISG型系列立式离心泵，供输送清水及物理性质类似清水的其它液体之用。使用介质温度80℃以下。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、采暖、浴室冷暖特环增压及设备配套等。
◆IRG型系列立式热水循环泵，适用于有供热系统的民用及企事业单位建筑住房供暖热水增压循环、输送生产工艺用热系统，如：电站、热电站、余热利用、冶金、化工、纺织、木材加工、造纸等工业锅炉高温热水，使用温度120℃以下。
◆IHG型系列立式化工泵，输送不含固体颗粒、腐蚀性液体。适用于轻纺、石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门，使用温度-20℃～120℃。
◆YG型系列防爆管道油泵，适用于石油、轻纺、化工、机械等工业输送无腐蚀性质、易燃、易爆液体，被输送介质温度-20℃～120℃。介质密度ρ＜1000kg/m3。普通油泵采用防爆等级为dⅡBT4带EX防爆标识的电机。
◆IHGB型系列化工防爆立式泵，适用于石油、化工、冶金、轻纺、电力、食品、制药、机械等工业输送有腐蚀性质、易燃、易爆液体，被输送介质温度-20℃～120℃。

■ ISB产品概述

ISB系列便维式单级离心泵（立式），在消化、吸收国外同类产品先进技术的基础上，自行研制的新一代立式离心泵。其显著优点是，当机械密封漏水或破损需维修或更换时，无需拆卸电机，仅需拆夹壳联轴器部件，即可行进。省时、省力，提高效益。该泵性能、使用条件、用途同ISG型。