-------------------------------------------------------------------------
欢迎使用奥酷流媒体服务软件
发布日期：2014.9.24
版 本 号：Version 2.3 build 2014.09.24
版权所有：北京北极星通信息技术有限公司
电    话：010-62963637；62963642
网    址：http://www.bjsin.cn

本版本为网络公开发行的试用版，试用期1个月，支持15个rtmp客户端，5个rtsp客户端，4个直播频道，支持直播频道二次转发，支持ts单播/组播，支持flv over http
-------------------------------------------------------------------------
功能描述：
本软件中文名【奥酷流媒体服务系统】，英文名称为【Aoku Media Server】，简称AMS。

    为北京北极星通公司独立研发的一款高性能流媒体服务软件系统，拥有全部知识产权和著作权；采用跨平台的设计理念，模块化的设计思想，全部有C++和C开发而成，主要用于流媒体直播，视频直播，视频点播，视频录制等应用,与FMS、WOWZA、RED5一道，作为用户流媒体直播应用的可选方案。

1、支持Windows/Linux等多种操作系统；
2、采用开发的流媒体协议，而非私有协议，可以与主流系统对接，至少支持RTMP推流，RTMP拉流，RTSP拉流三种方式获取直播流，支持对获取的直播流再按照TS组播或者单播，RTMP，RTSP，HLS，TS OVER HTTP,FLV OVER HTTP等标准流媒体协议的方式进行对外直播转发；
3、支持录制，可定时录制或手动录制，能录制MP4或者FLV格式文件，录制时支持生成新文件或者追加文件两种方式，支持录制超过4G的文件；
4、单台服务器可支持1000个以上并发用户，直播延时小于2秒；
5、支持RTMP转发功能，能够把AMS上的直播流转发给其它AMS服务器或者第三方的RTMP服务器，例如RED5，FMS，WOWZA流媒体服务器；
6、 支持PC/手机/平板电脑等多终端访问，无论是windows，linux，或者andriod以及IOS系统访问收看直播时都无需下载插件，直接观看；
7、响应点播时间控制在100ms以内，支持暂停、拖动等特技操作；
8、支持文件直播，可把硬盘上存在的FLV文件编目后，按设定好的任务和顺序进行直播；
9、内置Web应用系统，无需复杂配置，可直接部署到用户服务器使用，也可以选配更复杂的媒资管理系统，完成类似优酷土豆的应用模式；
10、开放的系统架构，提供二次开发接口，可轻松的融入到用户已有的平台或网站平台中、或在此基础上进行二次开放等

-------------------------------------------------------------------------
简单使用说明：
1、关于安装运行：软件解压到硬盘上后，执行AokuMServiceManager，即可完成AMS服务的安装，安装完成后，在Windows系统服务中会出现一个AokuMService服务；
2、关于端口：AMS默认的管理端口是9001，可通过浏览器登陆http://127.0.0.1:9001/main.html进行管理；AMS默认的RTMP端口是1935，默认的rtsp端口是5554，默认的flv over http端口是7000，默认的ts over http端口是8008，默认的hls端口也是9001；
3、关于推流：使用直播你需要有一个支持rtmp推流的编码器，建议用奥酷全接口高清编码器，当然你也可以通过FME进行软编码来实现；
4、关于接收直播：AMS正常启动并发布上直播流后，你可以在网络内的任一电脑上打开http://ip:9001,通过浏览器观看直播，若开启了hls功能，通过iphone或者ipad登陆http://ip:9001即可观看直播。
5、若开启了TS组播，请确认防火墙是否允许组播，另外您网络内的路由器是否支持组播，接收组播是需要用VLC播放器来完成；
6、接收flv over http也是通过VLC播放器或者支持类似协议的播放器来测试。
7、若使用中出现问题，你可以查看logs目录下的rtmpserver.log文件，里面有详细的错误日志描述。


-------------------------------------------------------------------------
更新记录如下：

V2.3版
-------------------------------------------------------------------------
1、核心调度做了部分改进，Windows平台采用IOCP技术，使单台服务器支持并发用户达到更多；
2、完善了容错处理机制；

V2.2版
-------------------------------------------------------------------------
1、迁移到VC2008上重新编译，增强了系统稳定性；
2、修改了对于海康部分摄像头推上来的直播流，开启hls协议会造成崩溃的问题；
3、修正了录制文件支持mp4的兼容性问题；

V2.1版
-------------------------------------------------------------------------
1、支持了flv over http协议；
2、支持了ts over http协议；
3、修改了部分已知bug，稳定性更强；